询 价 响 应 文 件

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号: |  |
| 项目名称： |  |
| 采购人： |  |
| 供应商（盖章）： |  |
| 供应商法定代表人（签字或盖章）： |  |

二○二四年 月

**一、法定代表人身份证明**

供应商名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： （法定代表人亲笔签名）性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商： （盖单位章）

 年 月 日

**二、法定代表人授权委托书**

（采购人） ：

（供应商名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的下面签字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的询价，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日签字有效，特此声明。

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_

被授权人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| 粘贴：1、法定代表人身份证（复印件）2、被授权人身份证（复印件） |

**三、报 价 一 览 表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 投标报价（万元） |  |
| 供货期 | 自合同签订之日起根据采购人要求购入，定时送至指定地点。 |
| 备 注 |  |

注：1.本表报价均系人民币报价，最小单位为万元；

2．本表中投标报价为合同结算价，采购方不再支付其它任何费用；

3．本表必须按要求由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖供应商单位公章，否则将被视为无效报价。

供应商： （盖单位章）

法定代表人或授权代表： （签字）

日 期： 年 月 日

**四、技术偏离表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材料 | 数量 | 单位 | 规格 | 偏离情况 |
| 1 | 静压式液位仪 |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 自洁底座 | SUS304 | 1 | 个 | 16mm |  |
| 3 | 户外型控制柜 | SUS304 | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 压花盖板 | GRP | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 安全格栅 | GRP | 1 | 块 |  |  |
| 6 | 扶手 | SUS304 | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 出气口 | SUS304 | 2 | 个 | DN150 |  |
| 8 | 爬梯 | SUS304 | 1 | 道 |  |  |
| 9 | 液位仪护管 | SUS304 | 1 | 根 | DN50 |  |
| 10 | 耦合导杆 | SUS304 | 4 | 根 |  |  |
| 11 | 压力出水管 | SUS304 | 2 | 根 | DN500 |  |
| 12 | 橡胶软接头 | 镀锌 | 1 | 个 | DN1500 |  |
| 13 | 进水管 | SUS304 | 1 | 根 | DN1500 |  |
| 14 | 橡胶软接头 | 镀锌 | 1 | 个 | DN800 |  |
| 15 | 汇总出水管 | SUS304 | 1 | 根 | DN800 |  |
| 16 | 闸阀 | 铸铁 | 2 | 个 | DN500 |  |
| 17 | 止回阀 | 铸铁 | 2 | 个 | DN500 |  |
| 18 | 出水管 | SUS304 | 2 | 根 | DN500 |  |
| 19 | 污水泵 | 铸铁 | 2 | 个 | 500WQ3000-10-132 |  |
| 20 | 耦合底座 | 铸铁 | 2 | 个 | 500WQ |  |
| 21 | 预制泵站简体 | SUS304 | 1 | 个 | 4200\*12500\*10桶顶12mm，桶底16mm |  |

简介：泵站筒体材质要求采用SUS304材质，井筒直径4.2米，高度12.5米，设置2台螺旋离心叶轮潜水泵，单泵设计流量3000t/h,扬程10米，功率132KW，二用。

泵的电机采用鼠笼式感应电机，防护等级IP68,B或F，H级绝缘。

具体参数详见图纸。

备注：供应商根据拟投入设备的参数配置填写偏离情况，若优于采购人要求填正偏离，并将具体参数填写在偏离情况一列，若与采购人要求的参数一致，填无偏离，不得存在负偏离。

**五、营业执照**

**六、承诺函**

致： （采购人）：

我公司参与了贵单位组织的 （项目名称）的询价，在此郑重承诺：

1、在国内进行了工商注册，具有有效的企业营业执照，在人员、资金、设备等方面具备完成本项目采购需求的能力；

2、具有良好信誉及口碑，并依法纳税；

3、具有良好的财务状况；

4、具有完善的质量保证和售后服务体系；

5、具有良好的信誉，在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)网站企业未被列为失信被执行人、严重失信主体名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单、重大税收违法失信主体；且企业及法定代表人在“中国裁判文书网” （https://wenshu.court.gov.cn）查询近三年无行贿犯罪记录；

6、在参加本招标活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有因质量事故被限制投标或被有关部门进行处罚或通报批评。

我单位对以上承诺内容的真实性负责，若有虚假，愿意放弃本项目的中标资格，并赔偿因此给采购人及相关单位带来的直接或间接经济损失。

特此承诺。

供应商： （盖单位章）

法定代表人或授权代表： （签字）

日 期： 年 月 日